.topic 001
Impostazione rapida

Questa funzione è in grado di memorizzare 32 voci compresa quella predefinita di fabbrica. Consente di salvare le impostazioni del driver (non comprende le voci Formato personalizzato ,Filigrana,Settaggio Font (solo PCL) e Opzioni periferica).

.topic 101 
Orientamento

Questa impostazione permette di determinare come posizionare i documenti sulla pagina stampata.

Verticale

I documenti a ritratto vengono stampati per il lungo (verticalmente) relativamente alla pagina.

Orizzontale

I documenti a panorama vengono stampati orizzontalmente relativamente alla pagina.
 
.topic 102
Formato documento originale

Nell'elenco a discesa sono visualizzati i vari formati carta supportati dalla stampante. Selezionare il formato appropriato o un formato personalizzato.

.topic 103 
Usa formato personalizzato...

Questo pulsante apre una finestra di dialogo per la creazione di un formato personalizzato.

.topic 104 
Adatta alla pagina

Questa funzione consente di selezionare un formato carta di uscita dal menu a discesa.

.topic 105 
Zoom

Attraverso la funzione Zoom è possibile regolare l'area di un documento. La percentuale massima di ingrandimento è 400, mentre quella massima di riduzione è 25. I valori di proporzione maggiori di 400 o minori di 25 saranno riconvertiti rispettivamente alla percentuale massima e minima. Questa funzione non può essere selezionata quando si stampano i documenti Combinazione.

Automatico

Il driver imposta automaticamente lo scaling della carta.

Manuale

Consente di regolare lo zoom secondo le percentuali comprese tra 25% e 400%.

.topic 106 
Copia

Con questa voce viene specificato il numero di copie da stampare. È possibile specificare un valore da 1 a 99.

.topic 107 
Fasciola

Quando la casella non è selezionata, si invia alla stampa un documento di tre pagine e la funzione Copia è impostata su 2, la stampante farà uscire le pagine nel seguente ordine: 1, 1, 2, 2 e 3, 3.

Quando la casella è selezionata, si invia alla stampa un documento di tre pagine e la funzione Copia è impostata su 2, la stampante farà uscire le pagine nel seguente ordine: 1, 2, 3 e 1, 2, 3.

.topic 108 
Fonte di carta

La voce Alimentazione carta consente di specificare il vassoio dal quale viene alimentata la carta alla stampante. Per cambiare questa impostazione è sufficiente selezionare la sorgente carta desiderata dall'elenco a tendina. Le sorgenti carta includono:

Auto: Questa impostazione carica automaticamente la carta specificata da uno o tutti i vassoi disponibili.

Vassoio 1: Questa impostazione alimenta carta per la stampa dal Vassoio 1

Vassoio 2: Questa impostazione alimenta carta per la stampa dal Vassoio 2.

Vassoio 3: Questa impostazione alimenta carta per la stampa dal Vassoio 3.

Vassoio 4: Questa impostazione alimenta carta per la stampa dal Vassoio 4.

Vassoio 5: Questa impostazione alimenta carta per la stampa dal Vassoio 5.

Bypass: questa impostazione alimenta la carta comune per la stampa dal vassoio Bypass.

Il Vassoio 1 e quello Bypass possono accettare formati di carta speciale e personalizzata. Quando si inserisce del cartoncino o dei lucidi nel Vassoio 1, selezionare Vassoio 1.

.topic 109 
Tipo di supporto

La funzione Tipo di carta consente di specificare il tipo di carta speciale inserito nella stampante. Per cambiare questa impostazione è sufficiente selezionare il tipo di carta desiderato dall'elenco a discesa. Il Tipo carta comprende:

Carta comune

Cartoncino

Lucidi

Busta

.topic 110 
Metodo di uscita

Quando è installata la memoria opzionale, è possibile impostare una password per attivare la funzione Stampa sicura.

Stampa

Esegue la stampa normale di un lavoro.

Stampa sicura

È possibile inserire una password di quattro cifre e attivare la funzione di Stampa sicura.

.topic 002 
Vis. Stampante/Vis. Carta

Questo pulsante permette di passare dalla visualizzazione stampante a quella carta e viceversa.

.topic 201 
Combinazione

Le impostazioni Combinazione consentono di stampare documenti multipli su un'unica pagina. Cliccare l'elenco a tendina per visualizzare le possibili selezioni.

Disattivato	Con questa impostazione predefinita viene stampato un documento per ogni foglio di carta.

2 in 1	Con questa impostazione vengono stampati due documenti su un unico foglio di carta.

4 in 1	Con questa impostazione vengono stampati quattro documenti su un unico foglio di carta.

6 in 1	Con questa impostazione vengono stampati sei documenti su un unico foglio di carta.

9 in 1	Con questa impostazione vengono stampati nove documenti su un unico foglio di carta.

16 in 1	Con questa impostazione vengono stampati sedici documenti su un unico foglio di carta.

Le funzioni Zoom e Formato di uscita del driver della stampante non sono disponibili con la stampa Combinazione.

.topic 202 
Dettagli combinazione…

Questo pulsante apre una finestra di dialogo per la selezione della combinazione ,dell'ordine combinazione e dei bordi

.topic 203 
Due facciate

Questa funzione consente di stampare un documento su entrambe le facciate di un foglio.

Una sola facciata

Disattiva la funzione Due facciate.

Due facciate

Attiva la funzione Due facciate.

.topic 204 
Posizione di rilegatura

Quando la funzione Due facciate è attiva, questa voce consente di selezionare la posizione di rilegatura.

Rilegatura sinistra

Stampa su due facciatebasata sul lato sinistro del foglio.

Rilegatura superiore

Stampa su due facciate basata sul lato superiore del foglio.

.topic 301 
Copertina frontale

È possibile scegliere tra 3 tipi di copertina anteriore:

Nessuno

Disattiva la funzione Copertina anteriore.

Bianco

Stampa la copertina anteriore su un foglio bianco.

Stampato

Stampa la copertina anteriore con un'immagine.

.topic 302 
Alimentazione carta copertina anteriore

Selezionare il vassoio di uscita della copertina anteriore.

.topic 303 
Tipo di supporto

Selezionare il tipo di supporto utilizzata dalla copertina anteriore.

.topic 304 
Copertina posteriore (solo PCL)

È possibile scegliere tra 3 tipi di copertina posteriore:

Nessuno

Disattiva la funzione Copertina posteriore.

Bianco

Stampa la copertina posteriore su un foglio bianco.

Stampato

Stampa la copertina posteriore con un'immagine.

.topic 305 
Alimentazione carta copertina posteriore (solo PCL)

Selezionare il vassoio di uscita della copertina posteriore.

.topic 306 
Tipo di supporto (solo PCL)

Selezionare il tipo di supporto utilizzata dalla copertina posteriore.

.topic 401 
Seleziona filigrana

Viene visualizzato un elenco di filigrane, tra cui scegliere quella desiderata.

.topic 402 
Nuovo ...

Consente di creare una nuova filigrana.

.topic 403 
Edit ...

Consente di modificare una filigrana esistente.

.topic 404 
Cancella

Consente di eliminare una filigrana esistente.

.topic 405 
Solo prima pagina

Facendo clic su questa casella è possibile selezionare le filigrane che devono comparire sulla prima pagina di un documento di più pagine.

.topic 501
Risoluzion

Questa funzione consente di modificare la risoluzione prima di stampare.

.topic 502 
Calibrazione...

Questa impostazione controlla il contrasto e la luminosità di un'immagine.

.topic 503 
Settaggio Font... (solo PCL)

È possibile impostare i font della stampante come bitmap o font periferica e scaricarli.

.topic 504 
Risparmio Toner (solo PCL)

Questa opzione contribuisce a ridurre i costi di stampa risparmiando toner quando si stampano bozze o documenti di prova.

.topic 111 
Password

Inserire qui la password per la Stampa sicura.

.topic 003
OK

Salvare le impostazioni selezionate in questa finestra di dialogo e chiudere la suddetta.

.topic 004 
Cancella

Abbandonare le impostazioni selezionate in questa finestra di dialogo e chiudere la suddetta.

.topic 112 
Lista carta

Viene visualizzato un elenco di formati personalizzati, tra cui scegliere quello desiderato.

.topic 113 
Nuovo

Consente di creare un nuovo formato personalizzato e aprire la sezione Modifica per impostare il formato personalizzato.

.topic 114 
Edit

Consente di modificare un formato personalizzato esistente e aprire la sezione Modifica per modificare il formato personalizzato.

.topic 115 
Cancella

Consente di eliminare un formato personalizzato esistente.

.topic 116 
Nome

Visualizzare o inserire qui il nome del formato personalizzato.

.topic 117 
Unità di misura

Regolare qui la lunghezza e la larghezza del formato personalizzato.

.topic 118 
Unità di misura

Modificare l'unità in 0,1 mm o 0,01".

.topic 119 
OK

Accettare le impostazioni selezionate per il formato personalizzato e chiudere la sezione Modifica.

.topic 120 
Cancella

Abbandonare le impostazioni selezionate per il formato personalizzato e chiudere la sezione Modifica.

.topic 205 
Ordine

Selezionare la Combinazione in ordine differente.

.topic 206 
Bordi

Selezionando la casella Bordi è possibile collocare un contorno tra i documenti N-up.

.topic 406 
Testo filigrana

Inserire qui il nome della filigrana.

.topic 407 
Font

Consente di selezionare il font utilizzato per stampare la filigrana.

.topic 408 
Grassetto

Stampa il testo della filigrana in grassetto.

.topic 409 
Corsivo

Stampa il testo della filigrana in corsivo.

.topic 410 
Dimensione

 Consente di impostare il formato della filigrana.

.topic 411 
angolo

L'angolo è costituito dal numero di gradi rispetto al piano orizzontale secondo cui viene effettuata la stampa della filigrana.

.topic 412 
Scurezza

Consente di regolare il grado di scurezza della filigrana.

.topic 413 
Offset dal centro

Consente di regolare la posizione orizzontale e verticale della filigrana sul foglio.

.topic 505 
Contrasto

Il cursore può essere utilizzato per controllare le tonalità di un'immagine. Solitamente i valori intermedi verso il centro delle barre sono quelli con cui si ottiene un'immagine migliore. Se si desidera attivare queste impostazioni premere e tenere premuto il cursore per effettuare le regolazioni verso l'alto e il basso.

.topic 506 
Luminosità

Il cursore può essere utilizzato per controllare la luminosità di un'immagine. Solitamente i valori intermedi verso il centro delle barre sono quelli con cui si ottiene un'immagine migliore. Se si desidera attivare queste impostazioni premere e tenere premuto il cursore per effettuare le regolazioni verso l'alto e il basso.

.topic 507 
Utilizza font stampante

Consente di utilizzare i font della stampante e le sostituzioni elencate nella tabella “Sostituzioni font”.

.topic 508 
Sostituzioni font

Consente di selezionare i font della stampante da utilizzare al posto di quelli del sistema. Questa funzione può ridurre le dimensioni del lavoro di stampa e aumentarne la velocità di esecuzione; tuttavia, la stampa può differire da ciò che è visualizzato nella schermata. Le sostituzioni dei font sono definibili soltanto per i font che utilizzano lo stesso set di caratteri. Per questo motivo, un font come Wingdings non può essere sostituito da Times New Roman.

.topic 509 
Nuovo ...

Apre una finestra di dialogo per creare nuove regole font.

.topic 510 
Edit ...

Apre una finestra di dialogo per modificare le regole font esistenti.

.topic 511 
Cancella

Consente di eliminare una regola font esistente.

.topic 512 
Reset

Ripristina la sostituzione font.

.topic 513 
Scarica TrueTypes come bitmap

Questa funzione viene generalmente selezionata quando i font non vengono stampati correttamente. Essa ingrandisce i lavori di stampa.

.topic 514 
Casella combinata font sistema

Visualizza un elenco dei file di sistema presenti nella casella combinata.

.topic 515 
Casella combinata font stampante

Visualizza un elenco dei file della stampante presenti nella casella combinata.
